# Moderne Methoden der Zellbiologie

V: Bioelektrizität (INHALT) |

HIGHRES 95 KByte | Einzelkanalexperimente Beispiel für Einzelkanalmessung

Einzelkanalexperimente: Mikromanipulation

Elektrophysiologische Versuche werden auf einem Mikroskop durchgeführt, mit dem einzelne Zellen (Durchmesser 5-100 µm) sichtbar gemacht werden können. Für die Führung der Meßelektroden sind Mikromanipulatoren notwendig, die es erlauben, die Pipettenspitze Mikrometer-genau zu positionieren. Die Operationsverstärker der Strom- oder Spannungsklemme befinden sich in kleinen, abgeschirmten Metallkästchen direkt hinter den Pipettenhaltern (Bild oben). Damit ist der Weg zwischen Zelle und Verstärker kurz und bietet nur wenig Angriffsfläche für störende elektromagnetische Strahlung. Rechts sieht man die Verwendung eines Wasser-Immersionsobjektivs für Ableitungen mit zwei Mikroelektroden. Diese Konfiguration wird oft für Experimente an Gewebeschnitten eingesetzt. |

Zurück zur Homepage von Stephan Frings
Institut für Biologische Informationsverarbeitung im Forschungszentrum Jülich